Как используется лазерный принтер

Методики оценки ресурса ISO/IEC позволяют клиенту сравнить заявленный ресурс для картриджей различных производителей. Стиль печати клиента (типы печатаемых документов, число цветных страниц, объемы заданий печати, плотность изображения и т.д.) оказывает существенное влияние на фактический ресурс картриджа. Соответственно, фактический ресурс может значительно отличаться от заявленного, и HP не может гарантировать, что клиент всегда сможет достичь заявленных производителем показателей ресурса. Многие клиенты обнаружат, что их картридж печати позволяет напечатать больше страниц, чем позволяет заявленный уровень ресурса, а другие клиенты с другим стилем печати увидят, что картридж позволяет напечатать меньшее количество страниц..

HP разрабатывает свои системы печати LaserJet для обеспечения выдающегося качества печати и рентабельности использования в течение всего срока службы принтера. Для достижения этого, система печати LaserJet состоит из принтера и картриджей печати HP LaserJet. Эти картриджи печати (которые иногда называются "картриджи с тонером") содержат куда больше, чем просто тонер. Картриджи печати представляют собой сложные многокомпонентные системы, одной из составляющих которых является тонер.

Конструкция картриджей печати, используемых в принтерах HP LaserJet, различается в зависимости от модели, что позволяет удовлетворять потребности самых разных клиентов, для которых создаются различные модели принтеров. Например, конструкция картриджа для монохромного принтера LaserJet отличается от конструкции картриджа для цветного принтера HP LaserJet. Цветная печать намного сложнее монохромной, поэтому картриджи цветной печати для разных моделей цветных принтеров HP могут существенно различаться. Эти различия в конструкции вызваны стремлением HP обеспечить наилучшую рентабельность, максимальное удобство и выдающееся качество печати для широкого спектра пользователей с самыми разными потребностями в области печати.

Помимо тонера, все картриджи LaserJet содержат механические детали. Эти компоненты, такие как девелопер, фотобарабан и ракельный нож, изнашиваются в процессе печати, вместе с расходом тонера. В то время как эти компоненты разработаны для долговечной службы, различные стили печати могут повлечь неравномерный износ различных частей внутри картриджа. Например, в некоторых лазерных принтерах печать преимущественно страниц с небольшим заполнением может привести к износу некоторых компонентов картриджа еще до того, как закончится тонер. В других случаях печать преимущественно на узкой бумаге, например, на конвертах, может привести к тому, что ракельный нож подвергнется износу первым. Эти изношенные компоненты, в конечном счете, ухудшают качество печати точно так же, как и заканчивающийся тонер.

Кроме того, сам тонер является веществом со сложной химической формулой, специально предназначенным для взаимодействия с другими компонентами системы принтера и обеспечения неизменно высокого качества печати. Поскольку извлечь весь тонер из картриджа LaserJet в целях печати физически невозможно, в картридже всегда остается небольшой остаток тонера, но его пригодность и количество зависит от стиля печати клиента и конструкции картриджа. Так как в процессе печати тонер подвергается физическому перемещению (перемешиванию), он может износиться до такой степени, что станет непригодным для дальнейшей печати. Этот износ может ограничить способность тонера к правильному созданию изображения и стать причиной дефектов печати. На ресурс картриджа также могут влиять другие факторы. Например:

· Остановка и начало печати — каждый раз, когда начинается задание печати, система печати производит несколько вращений, до и после завершения печати. Эти вращения изнашивают все компоненты системы печати, включая тонер.
· Проблемы экологической среды клиента — HP разрабатывает свои системы печати для обеспечения качественной и надежной печати в самых разнообразных средах, но некоторые из них могут заставить систему расходовать больше или меньше тонера, негативно влияя на ресурс. Например, очень влажная среда может привести к снижению ресурса.
· Проблема изоляции и способы ее решения — цветные принтеры имеют специальные режимы, при которых цветные картриджи отсоединяются от системы, когда печатаются только монохромные документы. Это называется изоляцией. В зависимости от того, насколько часто на печать отправляются монохромные и цветные документы, в некоторых случаях система изоляции может не изолировать цветные картриджи. Для клиентов важна скорость печати, поэтому система изоляции разработана с учетом соблюдения баланса между скоростью печати, которая повышается, когда картриджи изолируются нечасто, и сокращением износа цветных картриджей. Частота изоляции может влиять на срок службы цветных картриджей по причине износа самих картриджей, а не расхода тонера.
· Тонер как смазка для картриджа — есть системы, которые используют небольшой объем тонера для смазки. Контактирующие поверхности между ракельными ножами на фотобарабане и системами переноса требуют небольшого количества тонера для снижения трения и продления срока службы. Подобное использование тонера учитывается при проведении тестирования ISO на ресурс картриджа (другими словами, "дополнительный" тонер добавляется в картридж при изготовлении для целей смазки).
· Печать с подложкой — для улучшения "черноты" или общего качества печати некоторых областей отпечатков, HP может использовать немного цветного тонера вместе с черным тонером для получения более черных областей на странице. Это делается для обеспечения самого высокого качества печати материалов клиента, которое только возможно на устройстве.
· производства, все детали системы печати подвержены отклонениям. Некоторые из этих отклонений могут быть компенсированы калибровкой системы печати, поэтому время от времени принтеры HP выполняют самостоятельную калибровку. Прочие изменения в продуктах производства нельзя скомпенсировать калибровкой, и они могут влиять на ресурс системы печати. Чтобы гарантировать минимизацию этих отклонений, при измерении ресурса HP использует несколько различных принтеров и картриджей. Методики тестирования ISO, которым следует HP, требуют наличия не менее трех принтеров, каждый из которых должен использовать не менее трех картриджей или наборов картриджей.
· Составной черный — при печати черно-белых изображений и фотографий за счет смешения цветов и получения составного черного получаются более качественные и плавные переходы между полутонами, чем при печати только черными чернилами. Для пользователей, которые хотят печатать изображения исключительно черным тонером, многие цветные принтеры HP предоставляют возможность изменения параметров, позволяя клиенту печатать только черным тонером. Например, при выборе "печать в оттенках серого" в драйвере принтера, принтер будет печатать только черным тонером.
Выбор пользователя (режимы печати и настройки плотности)

Пользователь также может определять степень расхода тонера при печати фотографий и документов. Для этого принтер имеет два параметра настройки, один из которых управляет режимами печати, а другой — настройкой плотности. В целом, для режимов печати, режимы печати черновиков обеспечивают более низкое качество печати и расходуют меньше тонера, чем режим нормальной печати по умолчанию. Параметр плотности регулируется в пределах от 1 до 5, при этом 3 является значением по умолчанию. Чем ниже этот параметр, тем меньше расходуется тонер. В некоторых устройствах могут быть реализованы особые настройки, которые описаны в соответствующих руководствах по эксплуатации.

В системах печати HP LaserJet перед началом работы принтера в нем должны быть установлены все расходные материалы. Это сокращает вероятность порчи бумаги или другого носителя в процессе печати.
