Расход чернил в струйных принтерах Inkjet

При струйной печати чернила расходуются несколькими способами. Большая часть чернил картриджа уходит на печать документов, фотографий и других материалов. Однако некоторое количество чернил неизбежно расходуется для обслуживания печатающей головки; некоторое количество чернил остается; а часть - испаряется. Такое использование чернил в той или иной степени характерно для струйных принтеров всех марок. Методики, используемые для измерения ресурса печати текста и фотопечати, не учитывают то использование чернил, которое описано выше и, следовательно, фактический ресурс может заметно отличаться от заявленного.
HP разрабатывает системы струйной печати с целью достижения большей экономичности каждого отпечатка, одновременно используя определенное количество чернил для обслуживания самой печатающей системы, что обеспечивает выдающееся качество печати на протяжении всего срока службы принтера.

При печати часть чернил расходуется на подготовку принтера к работе

HP предлагает два основных типа печатающих головок для струйных принтеров: головку, встроенную в картридж (интегрированная печатающая головка - IPH), и печатающую головку с длительным сроком эксплуатации, интегрированную в принтер и используемую с отдельными картриджами (IIC). При запуске и калибровке как IPH, так и IIC принтеров часть чернил расходуется для обеспечения надежной работы принтера и оптимального качества печати. В IIC принтерах часть чернил может расходоваться для подготовки печатающей головки с длительным сроком эксплуатации к работе путем продувки консервационной жидкости из печатающей головки и прокачивания чернил через нее. IIC принтеры для подготовки к печати могут расходовать больше чернил, чем IPH принтеры за счет дополнительных процедур при старте. При установке запасного картриджа на принтерах IIC или IPH процедура инициализации запасного картриджа требует расхода некоторого количества чернил.

Часть чернил используется для обслуживания печатающей головки и предотвращения ее засорения

Со временем дюзы печатающей головки засоряются микроскопическими частицами пыли или высохшими чернилами. Дюзы содержатся в чистоте за счет обслуживания, которое включает протирание поверхности небольшой резиновой щеткой, продувку дюз чернилами с целью удаления посторонних частиц и для предотвращения высыхания, а также накачку чернилами для прочистки печатающей головки. Для того чтобы принтер в любой момент можно было использовать как для цветной, так и для черно-белой печати, в процессе обслуживания печатающей головки расходуются, как правило, чернила из каждого картриджа, даже если для печати документа требуются только черные или только цветные чернила.

Со временем в чернилах накапливаются микроскопические пузырьки воздуха, которые могут собираться в печатающих головках с длительным сроком эксплуатации (IIC) и препятствовать проходу чернил. В некоторых IIC принтерах пузырьки воздуха могут также образоваться в результате замены картриджа. Пузырьки воздуха можно удалить путем их выкачивания из печатающей головки. Во время удаления пузырьков воздуха расходуется некоторое количество чернил. В IIC системах, чернила разных цветов могут использовать одну и ту же печатающую головку. При замене одноцветного картриджа также расходуется часть чернил из картриджей других цветов, если они используют одну и ту же печатающую головку.

Время между заданиями на печать влияет на остаток чернил

Остаток чернил, доступных для печати, зависит от различных факторов, включая режим использования принтера и то, как печатающая система расходует чернила на печать и поддержание надежной работоспособности. В целом, при регулярном использовании принтера на обслуживание расходуется меньше чернил. По сравнению с короткими промежутками между заданиями на печать, длительные перерывы между печатью требуют более интенсивных процедур обслуживания печатающей головки и дюз. Более интенсивные процедуры требуют большего расхода чернил. Процедуры обслуживания могут быть вызваны и другими обстоятельствами, такими как количество чернил, использованных при переустановке картриджа, который хранился в течение длительного периода времени.

Остаточные чернила

Следует не допускать протечки картриджей, при этом обеспечивая прохождение чернил при работе принтера. В использованном картридже остается незначительное количество чернил. Точно так же, как невозможно выдавить из тюбика всю зубную пасту, невозможно использовать все содержащиеся в картридже чернила. Кроме того, при замене трехцветного картриджа может остаться некоторое количество чернил, так как чернила разных цветов расходовались в неравной пропорции.

Часть чернил со временем испаряется

Со временем чернила в картриджах испаряются. Вследствие этого объем чернил, пригодных к использованию, уменьшается, а их химический состав может измениться. Картриджи не могут храниться в абсолютно герметичных условиях из-за разницы высот над уровнем моря при транспортировке, а также разницы температур хранения и эксплуатации. Картриджи HP должны надежно работать даже после длительного предпродажного срока хранения и в течение многих месяцев после их установки в принтер.

Цветные чернила могут использоваться для черно-белой печати текста или графических изображений

Иногда в целях улучшения качества печати или повышения надежности работы принтера цветные чернила расходуются даже при печати черно-белых текстовых и графических документов. Во многих принтерах HP используются химические реакции, которые служат для повышения качества и стойкости изображений для черно-белых текстовых и графических документов на обычной бумаге. Это достигается благодаря добавлению небольшого количества цветных чернил к определенным участкам черного цвета. Некоторые темные изображения, которые выглядят черными, могут быть получены смешением черных чернил с цветными. При печати черно-белых изображений и фотографий за счет смешения цветов и получения составного черного получаются более качественные и плавные переходы между полутонами, чем при печати одними черными чернилами. В некоторых струйных принтерах применяются пигментные черные чернила, несовместимые с некоторыми фотобумагами для струйных принтеров. В этом случае темные или черные участки образуются при помощи цветных чернил. (Тестирование ресурса производится для всех картриджей – черного и цветных – установленных в принтере.)
Для пользователей, которые печатают только черными чернилами (несмотря на более низкое качество печати), во многих принтерах HP предлагаются на выбор дополнительные возможности. Например, путем настройки цвета в драйвере можно задать функцию печати с использованием только черных чернил (опция «печать в оттенках серого, используя только черных картридж» в параметрах печати). Кроме того, многие IPH принтеры могут работать в «резервном режиме», что дает пользователю возможность продолжать печатать при наличии только черного картриджа, если цветной картридж не установлен или был извлечен из принтера. В IIC системах HP, для функционирования принтера требуется установить все расходные материалы.

Пользовательские настройки (режимы печати)

Пользователь также может влиять на расход чернил при печати фотографий или документов. Выбирая различные режимы печати в драйвере, можно изменить количество расходуемых чернил. В целом, все режимы черновой печати на обычной бумаге обеспечивают более низкое качество печати и расходуют меньше чернил, чем в режиме нормальной печати на обычной бумаге по умолчанию.

Заключение

При печати чернила расходуются в разных целях от подготовки принтера к печати до собственно печати документов, фотографий и прочих подобных материалов. HP разрабатывает системы струйной печати с целью достижения большей экономичности каждого отпечатка, одновременно используя определенное количество чернил для обслуживания самой печатающей системы, что обеспечивает выдающееся качество печати на протяжении всего срока службы принтера.
